Форма

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРЕШАЮ | СОГЛАСОВАНО | | | | |
| Начальник ПГЭ | Начальник ЦЭС | |  | | |
| И.О. Фамилия | Начальник теплоцеха | | | |  |
| « » 20\_\_\_ г. | Начальник ЦВСиВО | | |  | |
|  | Начальник ОС |  | | | |
|  | Начальник УГА | |  | | |

**РАЗРЕШЕНИЕ №\_\_\_\_\_**

**НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ**

1. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, адрес)

2. Ответственному руководителю работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(основание, число, месяц)

4. Где\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(точное место, план коммуникаций и заложения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Поручается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Срок проведения земляных работ с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г.

Работу начать ДД.ММ.ГГГГ г.

Работу закончить ДД.ММ.ГГГГ г.

7. Дополнительные условия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

А) ОС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б) Теплоцех \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В) ЦВСиВО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Г) ЦЭС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Д) УГА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е) Энергослужба цеха\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инструктаж провёл: И.О. Фамилия

Инструктаж получил: И.О. Фамилия

Основные условия указаны на обороте

(обратная сторона Разрешения)

**ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ**

1. Рытье траншей и котлованов в местах прохождения кабелей производится с особой осторожностью и только при помощи лопат. Применение лома, кирки, клина с кувалдой и др., во избежание повреждений кабелей и несчастных случаев с людьми запрещается.
2. Раскопки в мерзлом грунте, в местах прохождения кабелей или вблизи их должны производиться с отогреванием земли. Разведение открытого огня без представителя кабельной сети над кабельными трассами запрещается.
3. При случайном обнаружении во время производства земляных работ подземного кабеля или покрытия из кирпича, работы необходимо приостановить и довести до сведения начальника кабельных сетей. Ни в коем случае не разрешается снимать защитное покрытие с кабеля без представителя кабельной сети.
4. Обнаруженные во время производства земляных работ кабели нельзя оставлять открытыми. Они должны быть надежно защищены деревянными желобами со всех четырех сторон и укреплены. Работы по закрытию кабелей выполняются под руководством работника кабельной сети.
5. Прикасаться к броне кабеля как непосредственно рукой, так равно и какими-либо другими предметами запрещается. В случае случайного повреждения кабеля производитель работы должен немедленно снять с работы работающих и сообщить в кабельную сеть о повреждении, выставить охрану поврежденного участка на расстоянии 5-10 м от границы рабочей зоны и не допускать к раскрытой траншее или котловану людей.
6. Не разрешается вешать на пересекающие траншею кабели одежду или другие предметы, а также пользоваться кабелем, как средством вылезания из траншеи на поверхность земли. Не разрешается ходить по вскрытым в траншее кабелям.
7. Производство работ, связанных с подкопом под кабели, без представителя кабельной сети запрещается.
8. Производить засыпку кабеля без представителя кабельной сети запрещается.
9. При обнаружении не отмеченных на планах коммуникаций работы прекратить до выяснения принадлежности владельца коммуникаций.

10. При появлении вредных газов работы немедленно прекратить, рабочих из опасной зоны вывести.

11. О замеченных нарушениях сообщить по тел. 68-35; 75-88; 3-25-20.

Работа закончена, сообщено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, фамилия, инициалы

**Разрешение получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Разрешение сдал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**